2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购项目

询价采购文件
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单位:舟山市自来水有限公司

日期：二0二五年二月
总     目     录
第一章  询价函 

第二章  询价须知及询价须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  项目量清单、技术标准、要求和控制价或预算价
第五章  响应文件格式

第一章  询价函
因舟山市自来水有限公司各水厂目视化工作需要，就2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购项目进行询价，作如下要求：
一、采购项目名称

2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购项目 
二、采购项目内容
2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购项目，预算总额为202075元，清单如下：
	序号
	产品名称
	规格

厘米*厘米
	工艺及参数
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总额（元）

	1
	上墙规章制度及操作规程（有框）
	60*90
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	270
	50
	13500

	2
	上墙规章制度及操作规程（增框）
	60*90
	铝合金框子+3M反光膜，UV喷印工艺
	套
	35
	190
	6650

	3
	设备管理看板
	90*40
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺，A4亚克力插槽（3块）
	块
	45
	270
	12150

	4
	办公室和构筑物门牌、配电柜标识
	22*14
	1.5mm厚304不锈钢，（弧形）折边25mm,腐蚀填漆工艺
	块
	130
	180
	23400

	5
	构筑物标识牌
	80*60
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	25
	780
	19500

	6
	构筑物标识牌
	80*50
	1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	100
	700
	70000

	7
	构筑物标识牌
	40*30
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	30
	280
	8400

	8
	构筑物标识牌
	30*20
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	60
	180
	10800

	9
	构筑物标识牌
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	8
	100
	800

	10
	其他标识牌
	40*30
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	30
	150
	4500

	11
	巡检点二维码
	5*8
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	只
	110
	40
	4400

	12
	水厂简介及责任牌
	100*80
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	120
	360

	13
	风险告示牌
	150*100
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	4
	120
	480

	14
	企业文化宣传公司小标
	直径20
	Logo+文字，10mm透明双层亚克力雕刻
	套
	3
	110
	330

	15
	企业文化宣传公司大标
	直径240
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	1
	320
	320

	16
	企业文化宣传公司大标
	直径46.5
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	2
	320
	640

	17
	直立广告牌
	158*108
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	19
	220
	4180

	18
	直立广告牌（logo）
	直径11+文字
	1.5mm厚304不锈钢，激光雕刻（烤漆）
	套
	6
	550
	3300

	19
	三巡一检巡查制度
	345*120
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	120
	360

	20
	生产管理看板
	352*112
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	120
	360

	21
	玻璃门贴
	90*15
	UV喷印工艺
	条
	15
	20
	300

	22
	水厂基本情况简介
	80*180
	10mm雪弗板UV
	块
	6
	170
	1020

	23
	气站重地严禁烟火告示牌
	60*100
	1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	7
	550
	3850

	24
	职业卫生告示牌
	直径10
	塑料，1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	5
	260
	1300

	25
	平面布置图玻璃
	138*87
	10mm钢化玻璃精磨边，四角打孔
	块
	3
	1300
	3900

	26
	高配、低配间，次钠、安保等防护用清单
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺
	块
	50
	60
	3000

	27
	巡检点标识
	30*15
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	15
	15
	225

	28
	液氧站归属地管理范围职责
	118*74
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	4
	120
	480

	29
	文化展示牌
	30*40
	5mm透视亚克力，丝印工艺
	块

	17
	210
	3570

	预估金额总计
	202075


本次采购预算金额包含水厂各类目视化广告牌设计、制作、运输、安装、调试及售后服务。
三、公告时间

 自本公告发布之日起7个日历日
四、获取询价文件时间、方式

 凡有意参加采购者，请于公告有效期内，从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面自行下载获取询价文件。
五、项目控制价或最高限价

本项目控制价或最高限价为：202075元人民币（含与本项目实施有关的所有费用）
六、响应人合格条件

1.响应人具有国内独立法人资格；

2.响应人不得存在与采购人有合同（法律）纠纷等情形；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.一年内具备类似项目成功案例。
七、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年2月28日9时30分

2、提交响应文件要求：

    按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本三份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。

    （一）、封面

    （二）、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近半年社保参保证明

    （三）、响应函

    （四）、诚信承诺书

    （五）、企业资信及项目管理机构配备

    （六）、采购文件要求响应人提交的其他投标资料

（七）、资格审查资料的更新

    （八）、最终报价表

（逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）
开标时间：2025年2月28日9时30分
    4、开标地点：舟山市自来水有限公司供水大楼4楼会议室
八、联系方式
（一）采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
联系人：胡工             联系电话：13857224807 
第二章  询价须知及询价须知前附表
一、询价须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购项目

	2
	2.1
	项目地点
	临城水厂、岛北水厂及定海水厂

	3
	2.1
	项目规模
	2025年临城水厂、岛北水厂及定海水厂目视化标识标牌采购

	4
	2.1
	承包方式
	固定单价，按实结算

	5
	2.1
	质量标准
	见第四章

	6
	3.1
	采购范围
	涵盖水厂各类目视化广告牌设计、制作、运输、安装、调试及售后服务等全部内容。

	7
	3.2
	期限要求
	采购方提出需求后，应在20天内负责完成所有目视化标识标牌的制作及现场安装。

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	1.响应人具有国内独立法人资格。

2.响应人不得存在与采购人有合同（法律）纠纷等情形。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.一年内具备类似项目成功案例。

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：202075人民币
2、通过询价方式确定项目报价。

	12
	14.1
	响应有效期
	为: 60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	15
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	正本一份、副本三份，副本为正本的复印件。正副不一致，均以正本为准

	17
	18.1
	响应文件的构成
	1.封面
2.法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近半年社保参保证明
3.响应函
4.诚信承诺书
5.企业资信及项目管理机构配备
6.采购文件要求响应人提交的其他材料
7.资格审查资料的更新
8.最终报价单

	18
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年2月28日9时30分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

	19
	23.1
	开标
	时间：2025年2月28日9时30分
提交地点：舟山市自来水有限公司供水大楼4楼会议室

	20
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知24.5条

	21
	29.1
	履约保证金
	/


二、响应须知
（一）总则
1、定义
2、项目说明
3、采购范围及期限
4、资金来源
5、合格的响应人
6、踏勘现场
7、响应费用
（二）、询价通知书
8、询价通知书的组成
9、询价通知书的澄清、修改和补充
（三）、响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
11、响应文件的组成
12、响应文件格式
13、响应报价
14、响应有效期
15、响应保证金
16、响应人的替代方案
17、响应文件份数、签署
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
19、响应文件的递交
20、响应文件递交的截止时间
21、迟交的响应文件
22、响应文件的补充、修改或者撤回
（五） 、开标和询价
23、开标
24、询价
25、响应文件的有效性
（六） 、合同的授予
26、合同授予标准
27、成交人通知书
28、合同协议书的签订
29、履约担保
（一）总则
1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过询价招标方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限：
3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。
5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。
5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。
   （二）询价通知书

8、询价通知书组成：
8.1询价通知书包括下列内容：
第一章 询价邀请函
第二章 询价须知及询价须知前附表
第三章 合同条款和合同文件格式
第四章 技术标准及要求
第五章 响应文件格式
8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询价通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询价通知书后，应认真审阅询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询价通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询价通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。
8.4响应人应当根据询价通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询价通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询价响应截至时间前，对询价通知书的澄清或修改内容，均为询价通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成
11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近半年社保参保证明
11.1.3响应函
11.1.4诚信承诺书
11.1.5企业资信及项目管理机构配备

拟投入到本项目的项目负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、学位学历证明、本单位参保近一年社保证明、近一年业绩证明、联系电话。

11.1.6采购文件要求响应人提交的其他材料
11.1.7资格审查资料的更新
11.1.8 最终报价表
12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用

询价通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。
13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，响应人报价中的最低报价为成交价.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第13项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求。
15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。
15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。
17.2响应文件封面、响应函及询价通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。
20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。
20.2采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件
21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。
22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。
（五）开标和询价

23、开标
23.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
23.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
23.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询价通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询价小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人宣读各有效响应人的报价，公布成交候选人名单。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

24、询价

24.1组建询价小组
本项目询价小组由评审专家共3人组成。
24.2询价程序
24.2.1资格审查
询价小组依照询价通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响应人的，询价小组认为仍可充分竞争，可继续进行询价；资格审查后只有两家有效响应人，询价小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询价小组应否决所有响应文件，采购人重新组织询价。

24.2.2 资格审查基本要求

（1）企业营业执照:真实有效 
（2）企业不得存在与采购人有合同（法律）纠纷等情形    

（3）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）项目负责人近一年承接的项目:提供项目负责人手册和《项目负责人一年内在建和已完项目情况表》，两者记述应一致。该表必须由项目负责人签字，且内容真实有效。

（5）项目班子全体人员均应有社保证明（近3个月内）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。   

（6）一年内具备类似项目成功案例。   

24.3、询价小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询价通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
24.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询价小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
24.5、成交候选人选取办法及评定标准：
24.5.1询价小组从满足本采购文件要求的响应人中，按照综合评估法对响应人进行评分，并计算出综合评估得分，综合评估分=资信、业绩评审分+服务评审分+报价评审分，满分为100分，技术标评审部分得分为所有评委评分的算术平均值，
24.5.2评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

24.5.3按综合评估分由高到低顺序进行排列，依次确定前三名作为成交候选人。如评估分存在多家响应人相同情况的，在上述响应人中通过抽签或摇球形式依次确定成交候选顺序。

	评分组成
	分值
	评审项目
	评审标准及证明材料

	资信、业绩评审
	10分
	单位业绩
	投标单位业绩满足资格审查条件后，近一年内每增加一项类似标志标牌制作安装业绩，得2分，最多10分。（提供清晰可辨的合同扫描件）

	服务评审
	40分
	进度保障措施（5分）
	投标单位承诺供货期提前，并且满足符合项目实际需求及不影响产品质量前提下，每提前5天得2.5分，最高得5分。

	
	
	质量保障措施（10分）
	根据投标单位针对本项目广告、标识标牌制作服务过程中的质量品质保证措施和方案，进行酌情打分：

保证措施完善得8-10分；

保证措施一般得4-7分； 

保证措施不完善得0-3分。

未提供不得分。

	
	
	售后服务方案（10分）
	根据投标单位针对单次广告、标识标牌制作服务、广告设计完成的售后服务方案和售后服务承诺及方案，进行酌情打分：

能够提供详细、优质的售后服务方案描述的得8-10分；

较详细得4-7分；

内容差的得0-3分；

未提供不得分。

	
	
	其他增值服务（5分）
	根据投标单位提供的本项目其他增值服务酌情打分：

增值服务丰富，采购人切实受益，得4-5分；

有一定增值服务，满足采购人需求，得2-3分；

增值服务欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求，得0-1分；

不提供不得分。

	
	
	样品（10分）
	投标单位需提供1块样品（构筑物标识牌80*50，1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺），采购人根据制作工艺、材质、质量进行综合打分（0-10）。

	报价评审
	50分
	评标基准价计算方法：均等权重平均法，进入评分范围的29个采购子项的投标价的算术平均值合计作为本项目评标基准价。
	1、投标价等于评标基准价时，得50分。

2、投标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分。

3、投标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。
4、以上报价得分不足1个百分点时按1个百分点计取

5、此项评分不足10分，计为10分。


24.6 询价小组按照本须知24.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示，公示期满后采购人履行争议处理程序或定标程序。
 25、响应文件的有效性
25.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
25.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。
25.1.2未按照询价通知书的要求缴纳投标保证金；

25.1.3响应工期超过询价通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

25.1.4不满足询价通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

25.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

25.1.6 询价小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

25.1.7不符合询价通知书中规定的其他实质性要求的。
（六）合同的授予
26、合同授予标准
26.1项目的合同将授予确定的成交人。
27、成交通知书
27.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
28、合同协议书的签订
28.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
28.2成交人如不按本响应须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
28.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。
28.4 采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件实质性内容的合同文本。
29、履约担保
29.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 29.2若成交人不能按本须知第29.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

    买卖合同

买方： 舟山市自来水有限公司                        签订地点： 浙江舟山        

卖方：                                             签订时间：    年   月   日 

买、卖双方经友好协商一致，本着平等互利的原则，依据中华人民共和国有关法律签订采购合同。单价按本合同执行，具体采购数量以舟山市自来水有限公司采购传真单为准。

产品名称、型号、单价

	序号
	产品名称
	规格

厘米*厘米
	工艺及参数
	单位
	含税

单价（元）
	不含税

单价（元）

	1
	具体产品名称、规格、工艺及参数、单价见附件


注：

1.以上费用包含水厂各类目视化广告牌设计、制作、运输、安装、调试及售后服务。

    2.数量以实际到货数为准，在合同执行过程中的实际采购量以每次甲方发出的书面送货通知为准。
费用支付

根据结算清单开具发票，买方收到发票30日内以银行转账方式进行支付。

验收方式及时间

1.制作完成后卖方通知买方5日内验收。

    2.验收标准以附件中产品规格、工艺及参数为准，若验收不合格，卖方需在5日内免费整改并由买方重新验收。
违约责任

1.买方擅自不履行合同，按未履行部分费用的10%，向卖方偿付违约金，违约金不超过实际损失的30%。

2.卖方不能完成合同规定的工作，按未履行部分费用的10 %，向买方偿付违约金，违约金不超过实际损失的30%。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。

纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，依法向合同签订地人民法院起诉。

附则

本合同有效期：本合同经双方签字盖章后起生效至   年  月   日止。

本合同壹式贰份，买方壹份，卖方壹份，具有同等法律效力。

	买    方

单位名称（章）：舟山市自来水有限公司

单 位 地 址：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

委托代理人（签字）：

电        话：0580-8812702

开   户   行：定海区农行

帐        号：19-405101040007079

税        号：91330900148691936W

邮        编：316021
	卖    方

单位名称（章）：                
单 位 地 址：                   
委托代理人（签字）：                    
电       话：                   
开   户   行：                  
帐        号：                  

税        号：                  

邮        编：                  


附件
	序号
	产品名称
	规格

（厘米*厘米）
	工艺及参数
	单位
	含税单价（元）
	不含税单价（元）

	1
	上墙规章制度及操作规程（有框）
	60*90
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	
	

	2
	上墙规章制度及操作规程（增框）
	60*90
	铝合金框子+3M反光膜，UV喷印工艺
	套
	
	

	3
	设备管理看板
	90*40
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺，A4亚克力插槽（3块）
	块
	
	

	4
	办公室和构筑物门牌、配电柜标识
	22*14
	1.5mm厚304不锈钢，（弧形）折边25mm,腐蚀填漆工艺
	块
	
	

	5
	构筑物标识牌
	80*60
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	
	

	6
	构筑物标识牌
	80*50
	1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	
	

	7
	构筑物标识牌
	40*30
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	
	

	8
	构筑物标识牌
	30*20
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	
	

	9
	构筑物标识牌
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	
	

	10
	其他标识牌
	40*30
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	
	

	11
	巡检点二维码
	5*8
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	只
	
	

	12
	水厂简介及责任牌
	100*80
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	
	

	13
	风险告示牌
	150*100
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	
	

	14
	企业文化宣传公司小标
	直径20
	Logo+文字，10mm透明双层亚克力雕刻
	套
	
	

	15
	企业文化宣传公司大标
	直径240
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	
	

	16
	企业文化宣传公司大标
	直径46.5
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	
	

	17
	直立广告牌
	158*108
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	
	

	18
	直立广告牌（logo）
	直径11+文字
	1.5mm厚304不锈钢，激光雕刻（烤漆）
	套
	
	

	19
	三巡一检巡查制度
	345*120
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	
	

	20
	生产管理看板
	352*112
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	
	

	21
	玻璃门贴
	90*15
	UV喷印工艺
	条
	
	

	22
	水厂基本情况简介
	80*180
	10mm雪弗板UV
	块
	
	

	23
	气站重地严禁烟火告示牌
	60*100
	1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	
	

	24
	职业卫生告示牌
	直径10
	塑料，1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	
	

	25
	平面布置图玻璃
	138*87
	10mm钢化玻璃精磨边，四角打孔
	块
	
	

	26
	高配、低配间，次钠、安保等防护用清单
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺
	块
	
	

	27
	巡检点标识
	30*15
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	
	

	28
	液氧站归属地管理范围职责
	118*74
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	
	

	29
	文化展示牌
	30*40
	5mm透视亚克力，丝印工艺
	块

	
	


 项目量清单、技术标准、要求和控制价或预算价

1. 项目量清单、技术标准、要求
	序号
	产品名称
	规格

厘米*厘米
	工艺及参数
	单位
	数量

	1
	上墙规章制度及操作规程（有框）
	60*90
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	270

	2
	上墙规章制度及操作规程（增框）
	60*90
	铝合金框子+3M反光膜，UV喷印工艺
	套
	35

	3
	设备管理看板
	90*40
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺，A4亚克力插槽（3块）
	块
	45

	4
	办公室和构筑物门牌、配电柜标识
	22*14
	1.5mm厚304不锈钢，（弧形）折边25mm,腐蚀填漆工艺
	块
	130

	5
	构筑物标识牌
	80*60
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	25

	6
	构筑物标识牌
	80*50
	1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	100

	7
	构筑物标识牌
	40*30
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	30

	8
	构筑物标识牌
	30*20
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	60

	9
	构筑物标识牌
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	8

	10
	其他标识牌
	40*30
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	30

	11
	巡检点二维码
	5*8
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	只
	110

	12
	水厂简介及责任牌
	100*80
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3

	13
	风险告示牌
	150*100
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	4

	14
	企业文化宣传公司小标
	直径20
	Logo+文字，10mm透明双层亚克力雕刻
	套
	3

	15
	企业文化宣传公司大标
	直径240
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	1

	16
	企业文化宣传公司大标
	直径46.5
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	2

	17
	直立广告牌
	158*108
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	19

	18
	直立广告牌（logo）
	直径11+文字
	1.5mm厚304不锈钢，激光雕刻（烤漆）
	套
	6

	19
	三巡一检巡查制度
	345*120
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3

	20
	生产管理看板
	352*112
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3

	21
	玻璃门贴
	90*15
	UV喷印工艺
	条
	15

	22
	水厂基本情况简介
	80*180
	10mm雪弗板UV
	块
	6

	23
	气站重地严禁烟火告示牌
	60*100
	1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	7

	24
	职业卫生告示牌
	直径10
	塑料，1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	5

	25
	平面布置图玻璃
	138*87
	10mm钢化玻璃精磨边，四角打孔
	块
	3

	26
	高配、低配间，次钠、安保等防护用清单
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺
	块
	50

	27
	巡检点标识
	30*15
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	15

	28
	液氧站归属地管理范围职责
	118*74
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	4

	29
	文化展示牌
	30*40
	5mm透视亚克力，丝印工艺
	块

	17



2.项目控制价或预算价
本项目控制价或最高限价为：202075元人民币（含与本项目实施有关的所有费用）

   响应文件格式
目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近半年社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、企业资信及项目管理机构配备

六、采购文件要求响应人提交的其他投标资料

七、资格审查资料的更新
八、最终报价表

一、封面

询价响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询价响应活动。代理人在响应、开标、询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询价通知书，经踏勘项目现场和研究上述询价通知书的响应须知、合同条款、图纸、项目建设标准和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述图纸、合同条款、项目建设标准等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询价通知书询价通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询价通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

招标代理单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、企业资信及项目管理机构配备

六、采购文件要求响应人提交的其他响应资料 

（1）近一年类似项目的业绩，提供合同复印件（投标单位加盖公章）。
（2）进度保障方案

（3）质量保障措施方案

（4）售后服务方案

（5）其他增值服务方案

（6）提供1块样品，构筑物标识牌80cm*50cm，1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺
七、资格审查资料的更新

（1）企业营业执照

（2）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）、 供应商信用查询网页截图。  

（3）项目负责人近一年承接的项目:提供项目负责人手册和《项目负责人一年内在建和已完项目情况表》，两者记述应一致。该表必须由项目负责人签字，且内容真实有效。

（4）项目班子全体人员均应有社保证明（近3个月内）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。   

（5）业绩证明：一年内具备类似项目成功案例。  

八、最终报价表
	序号
	产品名称
	规格

（厘米*厘米）
	工艺及参数
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）

	1
	上墙规章制度及操作规程（有框）
	60*90
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	270
	
	

	2
	上墙规章制度及操作规程（增框）
	60*90
	铝合金框子+3M反光膜，UV喷印工艺
	套
	35
	
	

	3
	设备管理看板
	90*40
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺，A4亚克力插槽（3块）
	块
	45
	
	

	4
	办公室和构筑物门牌、配电柜标识
	22*14
	1.5mm厚304不锈钢，（弧形）折边25mm,腐蚀填漆工艺
	块
	130
	
	

	5
	构筑物标识牌
	80*60
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	25
	
	

	6
	构筑物标识牌
	80*50
	1.5mm304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	100
	
	

	7
	构筑物标识牌
	40*30
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	30
	
	

	8
	构筑物标识牌
	30*20
	1.5mm厚304不锈钢，折边25mm，腐蚀填漆工艺（有3色）
	块
	60
	
	

	9
	构筑物标识牌
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	8
	
	

	10
	其他标识牌
	40*30
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	块
	30
	
	

	11
	巡检点二维码
	5*8
	塑料，5mm透明亚克力板，A4亚克力插槽
	只
	110
	
	

	12
	水厂简介及责任牌
	100*80
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	
	

	13
	风险告示牌
	150*100
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	4
	
	

	14
	企业文化宣传公司小标
	直径20
	Logo+文字，10mm透明双层亚克力雕刻
	套
	3
	
	

	15
	企业文化宣传公司大标
	直径240
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	1
	
	

	16
	企业文化宣传公司大标
	直径46.5
	1.5mm厚304不锈钢，文字雪弗板UV
	平方
	2
	
	

	17
	直立广告牌
	158*108
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	19
	
	

	18
	直立广告牌（logo）
	直径11+文字
	1.5mm厚304不锈钢，激光雕刻（烤漆）
	套
	6
	
	

	19
	三巡一检巡查制度
	345*120
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	
	

	20
	生产管理看板
	352*112
	3M反光膜，UV喷印工艺
	平方
	3
	
	

	21
	玻璃门贴
	90*15
	UV喷印工艺
	条
	15
	
	

	22
	水厂基本情况简介
	80*180
	10mm雪弗板UV
	块
	6
	
	

	23
	气站重地严禁烟火告示牌
	60*100
	1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	7
	
	

	24
	职业卫生告示牌
	直径10
	塑料，1.5mm304不锈钢，腐蚀填漆工艺
	套
	5
	
	

	25
	平面布置图玻璃
	138*87
	10mm钢化玻璃精磨边，四角打孔
	块
	3
	
	

	26
	高配、低配间，次钠、安保等防护用清单
	30*20
	塑料，5mm透明亚克力，丝印工艺
	块
	50
	
	

	27
	巡检点标识
	30*15
	3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	15
	
	

	28
	液氧站归属地管理范围职责
	118*74
	塑料，3M反光膜，UV喷印工艺
	张
	4
	
	

	29
	文化展示牌
	30*40
	5mm透视亚克力，丝印工艺
	块

	17

	
	


我方的最终报价（含税）为     ，  不含税为      ， 

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
2

