备注：技术参数“▲”项为实质性要求，不允许负偏离，技术参数带“★”的为重要指标项，按照技术参数要求提供证明资料。未带“★”的为一般指标项，按照技术参数要求提供即可。
1. 国产化超融合服务器
	序号
	一级指标
	二级指标
	详细技术参数（▲项为实质性要求，不允许负偏离）

	1
	▲CPU规格
	▲CPU信息
	▲ 配置≥2颗国产C86架构CPU，支持超线程技术和睿频技术；单颗CPU物理核心数≥32核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥64M、线程数≥64线程、热设计功耗≥200W，支持内存的最高速率≥5200MT/s、通道数≥4；位宽≥64

	2
	▲主板规格
	▲主板支持的CPU和内存情况
	≥2颗处理器，支持16根DDR5内存，最高≥5200MT/s速率

	3
	
	▲主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量≥16个

	4
	
	▲主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5
	
	▲PCIe插槽接口
	符合PCIe 3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	
	▲主板PCIe插槽数量及规格
	高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个；

	7
	
	特殊孔位及接口
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；
b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB 2.0或USB 3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB 2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB 3.0时，最大过电流应不小于1A

	8
	
	板载网络接口
	若支持板载网络接口应≥1个1GE网口

	9
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP 2.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	▲内存规格
	▲内存数量
	配置内存数量≥8

	11
	
	▲内存规格
	单条内存≥64GB DDR5

	12
	
	▲内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	▲存储规格
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格

	14
	
	▲硬磁盘实配容量
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量≥48TB（6*8TB）
b)配备固态盘，实配固态盘可用容量≥960GB(2*480G SSD)，NVMe SSD容量≥3.2TB(2*1.6T NVME SSD)

	15
	
	硬盘接口类型
	a)配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等

	16
	
	▲硬盘实配数量
	a)配备硬磁盘，≥6*8T HDD

b)配备固态盘，≥2*480G SSD ,≥2*1.6T NVME SSD

	17
	
	▲硬盘插槽数量及规格
	a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；
b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应≥8块;

	18
	
	硬盘其他参数要求
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T12628的相关规定；
b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定

	19
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8

	20
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	▲网络规格
	▲网口速率和数量
	配备光口数量≥4个，且速率≥10GE（含光模块）；配备电口数量≥4个，且速率≥1GE

	23
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	
	独立网卡网口数量
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0

	25
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	26
	
	板载网卡接口类型
	支持RJ45/QSFP/SFP等

	27
	▲外部接口规格
	▲显示接口
	显示接口类型应≥1种，如：VGA、DP、HDMI等

	28
	
	▲USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等

	29
	
	特殊接口及孔位
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位

	30
	
	其他接口
	不涉及

	31
	▲电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置

	32
	
	▲电源模块数量
	≥2

	33
	
	▲电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	34
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	▲整机规格
	▲外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	
	▲尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	供应商给出CPU个数与机柜高度

	39
	
	▲环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	40
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	
	▲机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	
	▲噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值

	43
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	机柜规格
	▲机柜尺寸
	不涉及

	46
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	▲主板功能
	▲主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口

	49
	
	主板防烧板设计
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	
	扩展功能
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	▲网络功能
	▲网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	▲CPU功能
	▲计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	54
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	
	SATA SSD NAND健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	
	SATA SSD单die故障隔离
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID0/1/10/5

	58
	
	RAID卡BBU单元
	RAID卡支持电池或电容备份单元

	59
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	▲电源功能
	▲电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	
	▲电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	▲整机功能
	▲散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	
	其他功能
	a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；
b)支持熔断保护与恢复功能

	64
	▲管理系统功能
	▲BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；
b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s

	66
	
	▲BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	67
	
	▲远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	▲操作系统及驱动功能
	▲操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	
	▲操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加▲的指标要求

	71
	▲中文信息处理功能
	▲中文信息处理
	符合GB18030的有关规定

	72
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	▲关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	▲固件安全要求
	▲故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路

	80
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	
	CPU核重启隔离
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外

	85
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	▲系统安全要求
	syslog双向鉴别
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	
	▲弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	
	▲白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	
	▲二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	
	▲密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	
	▲敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	▲信息安全要求
	▲研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看

	98
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定

	99
	
	增强要求
	a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
b)支持可信平台控制模块(TPCM)；
c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；
d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；
e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；
g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可

	100
	▲物理安全
	▲物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定

	101
	▲限用物质的限量要求
	▲限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求

	102
	▲CPU性能
	▲CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	
	▲单CPU核数
	≥32核

	104
	
	▲单CPU末级缓存容量
	≥64MB

	105
	▲内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB

	106
	
	▲内存速率
	≥5200MT/s

	107
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速≥7200rpm

	108
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥4GB

	109
	FC HBA卡性能
	FC HBA卡速率
	不涉及

	110
	网络性能
	独立网卡速率
	≥10GE

	111
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	▲电源能耗
	▲电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定

	113
	▲部件兼容性要求
	▲内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均≥产品支持的内存规格

	114
	
	▲固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均≥产品支持的固态存储设备规格

	115
	
	FC HBA卡兼容性
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	
	▲网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	
	▲功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	▲外设兼容性
	▲外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	▲软件兼容性
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	
	▲平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h

	125
	▲整机可靠性要求
	▲整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h

	126
	
	▲风扇可靠性
	风扇寿命应≥40000h

	127
	
	▲部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	▲包装及运输要求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	▲服务响应
	▲服务响应
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	▲服务周期
	▲服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔≥6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	▲服务工具要求
	▲工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	
	辅助工具
	支持如下功能
a)本地的数据备份和还原功能；
b)网络的数据备份和还原功能；
c)服务器操作系统的自动安装功能；
d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	
	▲驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	
	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	
	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	
	跨架构平台应用兼容
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	
	▲管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	▲增值服务
	▲厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	
	▲提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	▲供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	146
	超融合管理平台
	▲配置要求
	▲要求配置≥6个CPU的管理平台授权。

	147
	
	▲兼容性
	▲完全兼容现网H3C UIS超融合平台使用，与现网超融合平台同一界面统一管理，实现平滑扩容；（若无法满足，后续对接费用由中标人全权承担）

	148
	
	自动化部署
	新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息。

	149
	
	一键虚拟机创建
	支持指定虚拟机的配置、存储、网络等参数，并且通过一键操作完成虚拟机的创建和部署。

	150
	
	一键健康巡检
	支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项。

	151
	
	一键资源分析
	支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑，提供功能界面截图证明。

	152
	
	一键存储清理
	★支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提供功能界面截图证明。

	153
	
	一键资源导出
	支持使用一键鼠标按钮导出Excel和PDF格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息。

	154
	
	一键虚机还原
	支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，提供功能界面截图证明。

	155
	
	一键僵尸虚机管理
	支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，提供功能界面截图证明。

	156
	
	自定义大屏展示
	支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时可视化实时监控中心的展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等。

	157
	
	内置迁移工具
	内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。

	158
	
	集群节点类型灵活选择
	★主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容，提供功能界面截图证明。

	159
	
	AI资源容量
	★支持资源容量预测服务，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性，提供功能界面截图证明。

	160
	
	硬件平台的监控
	对超融合一体机的硬件平台进行监控，电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息。

	161
	计算虚拟化软件
	配置要求
	▲配置≥6颗CPU授权许可。

	162
	
	基本要求
	▲虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。

	163
	
	
	通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等，支持现有市场上主要国内外操作系统。

	164
	
	功能性要求
	在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能。

	165
	
	
	在超融合管理平台管理界面上提供集群HA（高可用），DRS（动态资源调度），DPM（智能电源管理）、分布式虚拟交换机等功能配置，无需界面跳转。

	166
	
	
	虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。

	167
	
	
	提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。

	168
	
	
	支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预。

	169
	
	
	提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。

	170
	
	
	支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。

	171
	
	
	★支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平，提供功能界面截图证明。

	172
	
	
	支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等。。

	173
	
	
	具有I/O虚拟化能力(SR-IOV),实现对复杂应用的性能优化。

	174
	
	
	支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。

	175
	
	
	★支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，提供功能界面截图证明。

	176
	存储虚拟化 
	配置要求
	▲要求配置≥6个CPU的分布式块存储虚拟化授权

	177
	
	架构
	采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。

	178
	
	存储协议
	可提供RBD、iSER、iSCSI标准块存储接口，HTTP、FTP、NFS和CIFS等文件存储接口，CSI容器标准化接口，S3标准对象存储接口、HDFS存储接口。

	179
	
	存储空间
	支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间。

	180
	
	统一存储
	同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务，提供软件界面截图。

	181
	
	数据重建策略/在线自动修复能力
	磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，所有硬盘并发重构，提升重构效率，可以做到 <=15min/TB。

	182
	
	
	为保障在数据重构过程中不造成对业务的影响，软件需支持数据重构QOS设置，支持自适应模式选项，可以根据业务压力自动调整重构速率。

	183
	
	可靠性
	★采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘，提供技术白皮书证明。

	184
	
	
	支持2~6副本数，且可任意选择

	185
	
	
	冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略，大大降低客户的成本，方便了运维，避免客户业务的中断。

	186
	
	
	支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断。保护域：节点/硬盘故障，仅影响所在保护域。

	187
	
	
	数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间和策略。这样能保证客户业务顺畅运行，否则另找时间专门平衡，会占用带宽，影响业务。

	188
	
	
	同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式。

	189
	
	
	对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障。

	190
	
	性能
	支持IO读写SSD Cache功能，提升存储性能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失。

	191
	
	
	★支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略，提供功能界面截图证明。

	192
	
	管理和维护性
	支持通过B/S管理界面对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置。

	193
	网络虚拟化
	网络监控
	支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源。

	194
	
	物理网络故障检测与隔离
	★支持物理网卡至物理交换机端到端的物理网络故障检测与隔离功能，支持网络物理亚健康故障检测、故障告警，支持故障发生后自动隔离从而不会对集群的正常工作造成影响，支持自定义配置阈值，支持IP冲突自动检测与告警，提供功能界面截图证明。

	195
	
	网络安全
	支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机的虚拟网卡构建安全防火墙，不仅可以给不同的虚拟网卡提供不同的安全策略，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动。

	196
	VMware替代
	VMware管理
	支持对VMware虚拟机纳管、新建、删除、修改、快照、克隆模板、重置、终止、安全关闭、强制关闭、控制台、性能监控等全生命周期管理操作，以及对Vmware集群和主机概览和性能监控管理。
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	VMware虚拟机迁移
	支持虚拟机在本资源池和VMware之间双向迁移，可以设置周期性增量迁移、加密传输、并行加速以及迁移限速等迁移设置，无需安装迁移客户端，满足集群维护。
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	服务要求
	原厂服务
	▲提供三年原厂技术支持服务。


2. 国产化存储分流器
	功能及参数指标
	详细技术参数（▲项为实质性要求，不允许负偏离）

	★国产化要求
	采用国产自主可控核心设备，采用国产化芯片。作为网络关键设备，要求CPU芯片入围中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告，提供中国信息安全测评中心官网截图证明

	▲整机性能
	交换容量≥4.8 Tbps，转发性能≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准

	▲端口要求
	10GE光接口≥48个，100GE光接口≥8个

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP

	
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

	
	支持IPv4和IPv6环境下的策略路由

	
	支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

	CPU保护
	支持CPU保护功能

	安全启动
	要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

	SAVI
	支持SAVI功能

	VxLAN
	支持VxLAN二层互通

	
	支持VxLAN集中式网关互通功能

	
	支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	MPLS
	MPLS L2VPN功能

	
	MPLS L3VPN功能

	可靠性
	支持BFD FOR VRRP功能

	
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

	
	支持基于端口和VLAN的 ACL

	
	支持IPv6 ACL

	
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证

	VLAN
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

	流量镜像
	支持基于端口、流量N:M复制,M或N≥48；

	
	支持源端口标识,支持增加时间戳及以太网头；支持识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发；

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像

	▲配置要求
	配置双电源、满配风扇，≥1根40GB 3米长堆叠线缆

	服务要求
	提供三年原厂技术支持服务


3. 国产化管理分流器
	功能及参数指标
	详细技术参数（▲项为实质性要求，不允许负偏离）

	★国产化要求
	采用国产自主可控核心设备，采用国产化芯片。作为网络关键设备，要求CPU芯片入围中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告，提供中国信息安全测评中心官网截图证明

	▲整机性能
	交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥822Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。

	▲端口要求
	千兆电口≥48个，万兆光口≥4个

	VLAN 特性
	支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；

	虚拟化堆叠
	虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；

	
	支持通过标准以太端口进行堆叠；

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN；

	QOS
	每端口支持 8 个优先级队列；

	组播协议
	支持 PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping 等协议

	绿色节能
	端口自动 Power down 功能；
端口定时 down 功能；

	流量镜像
	支持基于端口、流量N:M复制；

	
	支持同源同宿，支持报文截断；支持修改，添加，删除vlan tag；

	网络运维
	配置网络运维工具箱，包含以下工具：常用协议号查询、常用端口号查询、MAC 厂商查询、FTP 客户端、FTP 服务器、TFTP 服务器、IP 地址划分、IP 地址归属地查询、备件申请查询、设备维保查询、板卡配套查询、快速 Ping 扫描、报文格式查询、厂商命令查询

	▲配置要求
	配置双电源，双风扇 

	服务要求
	提供三年原厂技术支持服务


4. 万兆分流传输器
	功能及参数指标
	详细技术参数（▲项为实质性要求，不允许负偏离）

	技术参数
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)


