附件：项目技术标准、要求及限价

备注：技术参数带“★”的为重要指标项，需提供证明材料。未带“★”的为一般指标项，按照招标技术标准及要求提供。
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	招标技术标准及要求
	单位
	单价限价（元）
	暂估数量
	小计（元）

	1
	网络摄像机半球
	海康
	DS-2CD2345FV3-IS
	1、最大分辨率2688x1520、25fps。
	台
	750
	9
	6750

	
	
	
	
	2、内置1个麦克风，一个RJ45网络接口。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、宽动态能力综合评价得分不小于80分。
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、照度适应范围不小于120dB
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、不低于IP66防尘防水等级。
	
	
	
	

	2
	网络摄像机枪机
	海康
	DS-2CD2T25DV3-PY
	1、在1920x1080@25fps下，分辨力不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级。
	台
	550
	5
	2750

	
	
	
	
	2、设备具备1/2.7英寸靶面，内置一个麦克风。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、最低照度彩色不大于0.005 lx。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、动态范围不小于106dB（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、红外摄像机可识别距摄像机30米处人体轮廓（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、信噪比不小于62dB。
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、需支持IP66防尘防水。
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	
	
	
	

	3
	网络摄像机
	海康
	DS-2XS2T46FDV3-IGLE/C05S07
	1、400万低功耗抓拍版摄像机
	台
	1600
	2
	3200

	
	
	
	
	2、最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持平台远程配置低功耗模式
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、采用高效红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，支持Micro SIM卡
	
	
	
	

	4
	网络摄像机球机
	海康
	DS-2DE7223IW-PY
	1、主码流：1920x1080、25fps，子码流：704x576、25fps，第三码流：1280×720、25fps
	台
	2500
	1
	2500

	
	
	
	
	2、光学变倍应≥23倍光学变倍、数字变倍应≥16倍。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、设备靶面尺寸为1/2.8英寸
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电
	
	
	
	

	5
	网络摄像机防爆枪机
	海康
	DS-2XE6025FWD-CXS
	1、内置一颗集GPU芯片
	台
	1500
	1
	1500

	
	
	
	
	2、分辨率不低于1920×1080@25fps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持POE供电
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持IP66/68防护等级
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、外壳对外机械碰撞防护等级IK10
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	6
	网络摄像机防腐半球
	海康
	DS-2XC6322F-PY
	1、支持分辨率设置为1920*1080@30fps。
	台
	1980
	1
	1980

	
	
	
	
	2、样机内置1颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片，1/1.8英寸,200万像素CMOS传感器
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、样机具有PT控制功能,水平方向支持0~350旋转;垂直方向支持0~85旋转;镜头顺/逆时针方向支持0~350旋转（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持IP68防尘防水等级，支持IK10，（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、样机内置8GBemmc，机身采用高分子SMC防腐蚀材质
	
	
	
	

	7
	网络摄像机防腐枪机
	海康
	DS-2XC6426F-PY
	1、EMMC容量不低于8GB（提供公安部检验报告证明）
	台
	750
	2
	1500

	
	
	
	
	2、光圈大小F1.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、内置1颗集CPU、NPU、GPU一体的芯片（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、样机采用国产化SoC 芯片
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持WF2,NEMA 4X防腐标准
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、摄像机支持IP68防护等级
	
	
	
	

	8
	网络摄像机半球
	海康
	DS-2CD2386FWDV3-PY
	1、红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。
	台
	950
	2
	1900

	
	
	
	
	2、需支持三码流技术，主码流分辨率不小于3840×2160@20fps，子码流不小于1280×720@20fps，第三码流不小于1280×720@20fps。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、摄像机能够在-10~40摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、不低于IP66防尘防水等级。
	
	
	
	

	9
	网络摄像机
	海康
	DS-2CD2T25EV3-I5
	1、最大分辨率1920 × 1080，水平分辨率不低于1000线。
	台
	550
	3
	1650

	
	
	
	
	2、最低照度彩色：0.01 lx。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、相机靶面尺寸为1/2.7英寸，内置一个麦克风，具有一个RJ45网络接口。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、不低于IP67防尘防水等级
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持DC12V和PoE供电。
	
	
	
	

	10
	网络摄像机
	海康
	DS-2CD2325EFV3-I
	1、最大分辨率可达1920×1080，最大帧率可达25fps。
	台
	550
	2
	1100

	
	
	
	
	2、支持双码流。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、照度适应范围140dB。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持PoE供电（提供公安部检验报告证明）
	
	
	
	

	11
	网络摄像机
	海康
	DS-2CD2T26EDWDV3-L
	1、具有200万像素 CMOS传感器。
	台
	550
	3
	1650

	
	
	
	
	2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、内置暖白光补光灯。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、补光距离不小于60米，(提供公安部检验报告证明)
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、需支持IP67防尘防水。
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	
	
	
	

	12
	网络摄像机
	海康
	DS-2CD2325EFDV3-I
	1、最大分辨率可达1920×1080，最大帧率可达25fps。
	台
	550
	2
	1100

	
	
	
	
	2、支持双码流。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、照度适应范围140dB。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标,(提供公安部检验报告证明)
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持配置保存、恢复出厂设置和重启、字符叠加，(提供公安部检验报告证明)
	
	
	
	

	13
	网络硬盘录像机
	海康
	DS-7716N-X5
	1、存储接口：5个SATA接口，可满配20TB硬盘
	台
	4200
	1
	4200

	
	
	
	
	2、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、输入带宽：256Mbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用，内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、以文搜图能力：16路，以图搜图能力：16路
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	10、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	14
	网络硬盘录像机
	海康
	DS-7732N-X5
	1、存储接口：5个SATA接口，可满配20TB硬盘
	台
	4600
	1
	4600

	
	
	
	
	2、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、输入带宽：320Mbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用，内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、以文搜图能力：32路，以图搜图能力：32路
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
	
	
	
	

	15
	录音拾音器
	海康
	DS-2FP2061
	1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
	台
	350
	1
	350

	
	
	
	
	2、内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
	
	
	
	

	16
	摄像机支架
	海康
	DS-1292ZJ-K
	配套摄像机壁挂支架
	个
	45
	16
	720

	17
	摄像机支架
	海康
	DS-1273ZJ-130-TRL
	配套摄像机壁挂支架
	个
	95
	5
	475

	18
	监控三脚架
	定制
	定制
	监控三脚架1.5米
	个
	300
	1
	300

	19
	监控级内存卡
	海康
	128G
	128G/TAY03Q00/工包
	个
	280
	2
	560

	20
	监控级内存卡
	海康
	256G
	256G/TAY03Q00/工包
	个
	350
	2
	700

	21
	监控级内存卡
	海康
	512G
	512G/TAY03Q00/工包
	个
	750
	2
	1500

	22
	8路硬盘录像机4盘位
	海康
	DS-7708N-E4-V3
	1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。
	台
	1500
	2
	3000

	
	
	
	
	2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为8个1920×1080格式的视频图像，（提供公安部检测报告证明）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、可同时显示输出8路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作；
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	23
	8路硬盘录像机9盘位
	海康
	DS-8608N-I9-V3
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；可内置9个SATA接口硬盘
	台
	4500
	1
	4500

	
	
	
	
	2、支持最大接入带宽128Mbps，最大存储带宽128Mbps，最大转发带宽128Mbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截
	
	
	
	

	24
	16路硬盘录像机8盘位
	海康
	DS-8616N-E8-V3
	1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口
	台
	2500
	1
	2500

	
	
	
	
	2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等，（提供公安部检测报告）。
	
	
	
	

	25
	32路硬盘录像机16盘位
	海康
	DS-8632N-K16-V2
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口
	台
	5500
	1
	5500

	
	
	
	
	2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽  384Mbps，最大转发带宽  384Mbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	26
	64路硬盘录像机16盘位
	海康
	DS-8664N-K16-V2
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口
	台
	7200
	1
	7200

	
	
	
	
	2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽  384Mbps，最大转发带宽  384Mbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动
	
	
	
	

	27
	4T监控级硬盘
	海康
	DS40HKVS-VH1
	4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	950
	8
	7600

	
	
	
	
	传输速率176.4 MiB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	
	
	
	

	
	
	
	
	满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	
	
	
	

	
	
	
	
	适用海拔高度范围-305m至3050m
	
	
	
	

	28
	6T监控级硬盘
	海康
	DS60HKVS-VH1
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	1300
	2
	2600

	
	
	
	
	传输速率176.4 MiB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	
	
	
	

	
	
	
	
	满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	
	
	
	

	
	
	
	
	适用海拔高度范围-305m至3050m
	
	
	
	

	29
	8T监控级硬盘
	海康
	ST8000HKVS002
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	1600
	2
	3200

	
	
	
	
	空气盘， CMR传统磁记录
	
	
	
	

	
	
	
	
	传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
	
	
	
	

	
	
	
	
	高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	
	
	
	

	
	
	
	
	满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	
	
	
	

	
	
	
	
	适用海拔高度范围-305m至3050m
	
	
	
	

	30
	16T监控级硬盘
	海康
	DS160HKAI-VH1
	1、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	3800
	3
	11400

	
	
	
	
	氦气盘， CMR传统磁记录
	
	
	
	

	
	
	
	
	2、传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	
	
	
	

	31
	监控交换机5口千兆POE
	海康
	DS-3E0505P-S
	提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口交换容量 10 Gbps
	台
	450
	2
	900

	
	
	
	
	包转发率 7.44 Mpps支持IEEE 802.3at/af端口最大供电功率 30W整机最大供电功率 60W支持6KV防浪涌(PoE口)支持POE输出功率管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	干兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式
	
	
	
	

	
	
	
	
	坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性
	
	
	
	

	32
	监控交换机8口千兆POE
	海康
	DS-3E0510SP-S(B)
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数量≥1
	台
	650
	2
	1300

	
	
	
	
	2、交换容量≥20 Gbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、包转发率≥14.88 Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	

	33
	监控交换机8口千兆
	海康
	DS-3E0508SP-S
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥8
	台
	600
	1
	600

	
	
	
	
	2、交换容量≥16 Gbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、转发性能≥11.91 Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥65 W
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z
	
	
	
	

	34
	监控交换机16口千兆POE
	海康
	DS-3E0518P-S
	1、提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
	台
	1500
	2
	3000

	
	
	
	
	2、交换容量 不小于36 Gbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、包转发率不小于26.78 Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持IEEE 802.3at/af
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、端口最大供电功率：30 W
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、整机最大供电功率：230 W
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、支持6 KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	

	35
	监控交换机24口千兆POE
	海康
	DS-3E0526P-S
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
	台
	1800
	1
	1800

	
	
	
	
	2、交换容量≥52 Gbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、包转发率≥38.69 Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	

	36
	监控交换机48口千兆POE
	海康
	DS-3E1552SP-S
	1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，千兆光接口数量≥2，千兆电接口数量≥2
	台
	3200
	1
	3200

	
	
	
	
	2、交换容量≥104Gbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、转发性能≥77.38Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥470W
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，（提供公安部检测报告）
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启
	
	
	
	

	37
	千兆光纤收发器
	海康
	DS-3D201R-A(SC)、DS-3D201T-A(SC)
	接口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口 
	对
	1000
	3
	3000

	
	
	
	
	光纤类型：单模单纤，9/125um
	
	
	
	

	
	
	
	
	传输距离：0~20公里
	
	
	
	

	
	
	
	
	波长：Tx1550nm/Rx1310nm
	
	
	
	

	
	
	
	
	发射功率：-9~-1dB
	
	
	
	

	38
	千兆光纤收发器
	海康
	DS-3D501T/R-3E
	单模单光纤千兆传输，传输距离可达3公里
	对
	500
	1
	500

	
	
	
	
	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab网络标准
	
	
	
	

	
	
	
	
	超过10万小时的平均无故障时间
	
	
	
	

	
	
	
	
	6KV防浪涌设计
	
	
	
	

	
	
	
	
	全金属封闭防尘设计
	
	
	
	

	39
	千兆单模光模块
	海康
	千兆监控级
	千兆监控级LC
	个
	280
	2
	560

	40
	防雷PDU
	公牛
	8口
	8口
	个
	180
	1
	180

	41
	监控电源DC12V2A
	明纬
	DC12V2A
	DC12V2A
	只
	50
	4
	200

	42
	监控电源DC12V5A
	明纬
	DC12V5A
	DC12V5A
	只
	130
	2
	260

	43
	监控电源DC12V12.5A
	明纬
	DC12V12.5A
	DC12V12.5A
	只
	360
	3
	1080

	44
	电子围栏主机
	海康
	DS-PF-E0204/IP
	1、4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作；
	台
	8800
	1
	8800

	
	
	
	
	2、支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持防区电压无级调控，最小颗粒度100v；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、主机应支持1路报警输入，应可外接1路继电器报警输入，（提供第三方权威机构出具的检测报告）
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、主机应支持1路DC12V 1A输出，应可给防区警灯以及其他外设供电
	
	
	
	

	45
	电子围栏报警键盘
	海康
	DS-PK1-LRT
	1、通讯协议：RS485
	台
	900
	1
	900

	
	
	
	
	2、传输距离：≥800m
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、操作按键：≥20个
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、指示灯：≥5个
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	46
	电子围栏铝合金线缆
	海康
	DS-PF-HCW1/20
	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀
	卷
	200
	5
	1000

	47
	电子围栏终端杆
	海康
	DS-PF-ZDB/BJ4
	4线终端杆附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个
	根
	100
	5
	500

	48
	电子围栏警示牌
	海康
	DS-PF-WS
	100*200MM；采用稀土发光材料制造，在阴雨天气同样可吸光；双面印刷，夜光显示；
	个
	13
	45
	585

	49
	人脸门禁机
	海康
	DS-K1T673PY
	1、设备应采用嵌入式 linux 系统。
	台
	2000
	2
	4000

	
	
	
	
	2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内。（提供第三方权威机构出具的检测报告)。
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	50
	单门磁力锁
	海康
	DS-K4H250BSC
	单门磁力锁
	把
	300
	12
	3600

	51
	双门磁力锁
	海康
	DS-K4H250BDC
	双门磁力锁
	把
	500
	1
	500

	52
	出门按钮
	海康
	EB29
	开门按钮
	个
	25
	2
	50

	53
	门禁电源
	海康
	DS-K7M-AW50
	输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；
	台
	500
	2
	1000

	54
	防爆门禁机
	海康
	DS-K1T502MPYW
	1、设备应采用嵌入式Linux系统。
	台
	1600
	2
	3200

	
	
	
	
	2、设备应配有指示灯和蜂鸣器，对设备运行状态和认证结果进行提示。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、设备防破坏能力应满足IK09的要求；防尘防水等级应不小于IP65。(提供第三方权威机构出具的检测报告)。
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、设备应支持IC卡、IC扇区加密卡、NFC、CPU卡物理序列号、身份证卡序列号的识读，并支持指纹、密码、蓝牙认证。
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、设备指纹比对测试的认假率应≤0.001%，拒真率应≤5%。
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、蓝牙开门距离应≥3m，蓝牙开门响应时间应≤2s。
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、设备应支持TCP/IP有线通信传输，支持和云平台通信，支持被4个客户端软件同时实时监听，支持APN网络配置。
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	55
	道闸
	海康
	DS-TMG420-(R)(L)
	1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
	台
	4500
	1
	4500

	
	
	
	
	2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、开/关到位输出接口：各1组，开/关/停控制信号接口：各1组，红外/地感防砸信号接口：1组
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、485控制接口：1组 防护等级：IP54
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、电机类型：直流无刷，落杆：≤4.5s
	
	
	
	

	56
	车辆识别抓拍单元
	海康
	DS-TCG205-PY
	1、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；
	台
	3200
	1
	3200

	
	
	
	
	2、最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、快门：1/30秒至1/100,000秒；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	57
	车检器
	海康
	DS-TMG022
	1、具有485接口、2路继电器开关量输出接口；
	个
	500
	2
	1000

	
	
	
	
	2、支持接入2路线圈；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、线圈工作频率：28KHz～120KHz；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、最快响应时间：3.5ms
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态
	
	
	
	

	58
	地感线圈
	海康
	DS-TMG023
	0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。
	卷
	250
	1
	250

	59
	入侵探测器
	海康
	DS-PDD12P-EG2
	1、探测距离：≥12米
	只
	220
	2
	440

	
	
	
	
	2、探测角度：90°
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、探测速度：0.2-3m/s
	
	
	
	

	60
	地址码
	海康
	DS-19M01-ZS
	1、通讯接口：M-BUS，通讯线材：RVV2*1.5，通讯协议：M-BUS协议
	个
	100
	2
	200

	61
	总线制报警主机
	海康
	DS-19A08-01BN
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
	台
	2800
	1
	2800

	
	
	
	
	2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、日志容量：4万条
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	62
	报警键盘
	海康
	DS-PK-LRT(433MHz)/白色
	1、通讯协议：RS485
	台
	900
	1
	900

	
	
	
	
	2、传输距离：800m
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、操作按键：20个
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、指示灯：5个
	
	
	
	

	63
	报警按钮
	海康
	DS-1T720N(B)
	1、外壳材质：防火ABS，环保
	个
	25
	1
	25

	
	
	
	
	2、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
	
	
	
	

	64
	声光报警器
	海康
	DS-PS1-R
	1、警灯颜色：红色
	只
	100
	1
	100

	
	
	
	
	2、报警音量：105dB
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、硬件接口：红/黑线
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、外壳材质：PC+ABS
	
	
	
	

	65
	独立式感烟火灾探测报警器
	海康
	NP-FY101-WR
	1、探测范围 40㎡~60㎡（高度小于8m），
	个
	195
	1
	195

	
	
	
	
	2、工作电压 DC3V 2400mAh
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、静态电流 ≤6μA
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、报警电流 ≤30mA
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、本地报警方式 声、光报警
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、报警音量 ≥85dB@3m，（A计权）
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、通讯方式 LoRa 通讯
	
	
	
	

	66
	独立式感温火灾探测报警器
	海康
	NP-FW100(LoRa)
	1、工作原理：热敏元件感温
	个
	210
	2
	420

	
	
	
	
	2、工作电压：DC3.0V（锂电池）
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、工作电流：静态电流≤10μA，报警电流≤50mA
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、感温报警：定温57℃，差温约8℃/min
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、报警方式：声光报警
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、报警音量：45~75dB
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、其他功能：自检按键、本地/远程消音、信号查询10、产品需符合GB 30122-2013《独立式感温火灾探测报警器》要求，提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件并加盖制造商公章证明。
	
	
	
	

	67
	物联网消防报警网关
	海康
	NP-FTG200
	1、工作电压：DC12V
	台
	1500
	1
	1500

	
	
	
	
	2、上行通讯：以太网
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、下行通讯：LoRa
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、下行频率：470MHz~510MHz
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、外设接入数量：128个
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持网关上中文报警内容查看，包括安装位置、设备序列号、警情发生的时间、传感器当前的状态，事件的触发/恢复等信息。
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、通讯串口异常、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报、温感发生防拆、电池欠压等异常，声光产品的主电、备电异常，燃气、烟感、温感传感器异常，前端设备的离线时，产生故障告警。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动。
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、设备具有防误报功能（默认关闭），当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	10、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	11、★无缝接入水厂安全防护集成平台系统中中，投标时提供原厂针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	68
	监听喇叭
	BOSTaudio
	V6
	1、监听单元组成LF:  1*6.5" /  HF: 1*1.1"
	台
	1700
	1
	1700

	
	
	
	
	2、额定功率 150W
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、最大功率 300W
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、额定阻抗 8 ohms 
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、频率范围48Hz-20KHz
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、灵敏度 93dB
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、最大声压级 118dB
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、箱体材料 Enclosure Material 高密度纤维板，提供具有CMA、CNAS标识第三方检测机构检测报告 ;
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、提供一种高散热性的音箱温控保护型分频电路板相关证书。
	
	
	
	

	
	
	
	
	10、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	69
	平台模块
	海康
	ISC
	视频模块
	点位
	30
	35
	1050

	70
	手机屏蔽柜
	国产
	12格
	采用1.2mm电解钢板，经过12道工艺最终测试合格出厂，其严密的结构设计，内部热电镀处理，无电磁辐射，对外界信号无影响，屏蔽效能好,可有效抑制移动电话4G、5G信号的泄漏；
	台
	2600
	1
	2600

	
	
	
	
	且使用简单，手机放里面就可以实现屏蔽功能，可无限制永久使用。抽屉采用专用模具一次性冲压成型，保证了抽屉的统一美观，抽屉内部采用高档短毛绒布，美观柔软，细心呵护手机。每个抽屉采用安全式不锈钢铜芯信箱锁，美观不互开，单人单柜，独立管理。
	
	
	
	

	
	
	
	
	自带亚银纸号贴，与钥匙号码一致，更好保管不易错乱；配有全部抽屉的备用钥匙。
	
	
	
	

	
	
	
	
	外门门吸采用钕铁硼磁铁（俗称磁王，吸力强不退磁）上下8块设计，优于市面大多数的2块，保证柜门持久紧合，屏蔽效能持久而不衰减。
	
	
	
	

	
	
	
	
	五金专利拉手，质量上乘，且更符合人体工程学使用。
	
	
	
	

	
	
	
	
	使用方便，简单牢靠；组合款柜体两侧配合不锈钢搭扣和拉手，便于组合和搬运，并配合不同规格的底柜，使用更加便利灵活，整体尺寸不大于473*446*241mm
	
	
	
	

	71
	摇号机
	国产
	定制
	手动摇号机 配50号球
	台
	600
	1
	600

	72
	扩展模块
	西门子
	S7-200PPI
	可链接昆仑通泰
	个
	1000
	1
	1000

	73
	PLC串口转以太网通讯模块
	国产
	ETH-200-2P桥接
	ETH-200-2P桥接
	个
	1600
	1
	1600

	74
	巡查呼叫机
	金盾博清
	PD-808
	1、频段不少于：WCDMA B1/B8、 CDMA BC0、TD-SCDMA B34/B39、 GSM 900/1800MHz、TDD B34/B38/B39/B40/B41、 FDD B1/B3/B5/B8；
	台
	1350
	2
	2700

	
	
	
	
	2、屏幕类型：LCD，屏幕尺寸：≥1.77寸
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、尺寸：不大于高 157mm(含天线)，宽 65mm(最宽处)，厚 40mm(最厚处)；重量：≤310g；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、独立北斗定位，支持系统对接开发
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、电池容量：≥6800mAh；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	75
	服务器cpu
	intel
	银牌4310
	x86处理器，内核数12核，主频2.1GHz,L3缓18MB,TDP120W，支持内存DDR4-2667,UPI链接数2
	颗
	4000
	2
	8000

	76
	服务器内存
	三星
	32G
	存储服务器内存条32G DDR5 RECC 2R×4 5600频率
	条
	1800
	3
	5400

	77
	服务器内存
	三星
	64G
	存储服务器内存条 64G DDR5 RECC 2R×4 5600频率
	条
	3000
	2
	6000

	78
	服务器固态数据硬盘
	三星
	企业级SSD960G
	960GB 6G SATA 3.5in RI SSD UCC通用硬盘模块
	块
	2300
	2
	4600

	79
	服务器固态数据硬盘
	三星
	企业级SSD1.92TB
	1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe U.2 2.5in RI UH711a SSD UC通用硬盘模块
	块
	5000
	1
	5000

	80
	服务器机械硬盘
	dell
	服务器企业级存储机械硬盘4T
	企业级机械存储硬盘 4TB SAS 7200PRM 3.5英寸
	块
	1900
	2
	3800

	81
	服务器机械硬盘
	dell
	服务器企业级存储机械硬盘8T
	企业级机械存储硬盘 8TB SAS 7200PRM 3.5英寸
	块
	2300
	3
	6900

	82
	服务器光模块
	H3C
	万兆多模光模块SFP-XG-SX-MM850-D
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	650
	4
	2600

	83
	服务器冗余电源
	H3C
	服务器电源冗余电源
	适用于R4900 G3/G5 R5300 G5 1200W服务器电源模块
	个
	1500
	2
	3000

	84
	安防机柜
	图腾
	G6618
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
	台
	1400
	1
	1400

	
	
	
	
	2、单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门可改为双开。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、承载:静载800KG(带支架)
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、尺寸：600*600*800mm，防护等级:IP20
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
	
	
	
	

	85
	安防机柜
	图腾
	G26622
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
	台
	1600
	2
	3200

	
	
	
	
	2、单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门可改为双开。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、承载:静载800KG(带支架)
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、尺寸：600*600*1200mm，防护等级:IP20
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
	
	
	
	

	86
	安防机柜
	图腾
	G26632
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
	台
	1800
	1
	1800

	
	
	
	
	2、单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门可改为双开。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、承载:静载800KG(带支架)
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、尺寸：600*600*1600mm，防护等级:IP20
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
	
	
	
	

	87
	安防机柜
	图腾
	G26642
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
	台
	2000
	1
	2000

	
	
	
	
	2、单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；前后门可改为双开。
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、承载:静载800KG(带支架)
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、尺寸：600*600*2000mm，防护等级:IP20
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	88
	9U墙柜
	图腾
	9U
	9U玻璃门
	台
	600
	1
	600

	89
	室外不锈钢箱
	定制
	定制
	300*400*200mm
	只
	500
	2
	1000

	90
	室外不锈钢箱
	定制
	定制
	300*500*600mm
	只
	750
	1
	750

	91
	室外不锈钢箱
	定制
	定制
	600*450*600mm
	只
	1500
	1
	1500

	92
	立杆
	定制
	定制
	1：3M立杆下部份采用直径140*3.0mm厚*0.5M高加工制作，上部份采用直径76*2.0厚*2.5M高加工制作，底部法兰250mm*250mm*10mm厚；挑臂直径60*2.0mm厚加工；
	根
	700
	2
	1400

	
	
	
	
	2：立杆地笼是四根直径15mm螺杆*500mm高加工；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3：立杆采用热镀锌管加工制作，表面静电喷塑，颜色待定；
	
	
	
	

	93
	立杆
	定制
	定制
	1：4M立杆下部份采用直径140*3.0mm厚*1M高加工制作，上部份采用直径76*2.0*3M高厚加工制作，底部法兰250mm*250mm*10mm厚；挑臂直径60*2.0mm厚加工；
	根
	800
	1
	800

	
	
	
	
	2：立杆地笼是四根直径15mm螺杆*500mm高加工；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3：立杆采用热镀锌管加工制作，表面静电喷塑，颜色待定
	
	
	
	

	94
	立杆
	定制
	定制
	1.5米，L型，横臂挑臂15cm
	根
	350
	3
	1050

	95
	电源线
	一舟
	RVV2*0.75
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	3
	500
	1500

	96
	电源线
	一舟
	RVV2*1.0
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	4
	400
	1600

	97
	电源线
	一舟
	RVV2*1.5
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	5
	200
	1000

	98
	电源线
	一舟
	RVV2*2.5
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	8
	200
	1600

	99
	电源线
	一舟
	RVV3*1.0
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	5
	100
	500

	100
	电源线
	一舟
	RVV3*1.5
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	7
	100
	700

	101
	电源线
	一舟
	RVV4*0.75
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	6
	150
	900

	102
	电源线
	一舟
	RVV4*1.0
	标准：GB/T5023.5，型号规格：60227 IEC 52(RVV) ，额定电压：300/300V，导体工作温度：≤70℃，导体：GB/T3956第五种导体，绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式，护套：PVC，护套工艺：半挤压式，静态最小弯曲半径：6D。
	米
	8
	200
	1600

	103
	超五类网线
	一舟
	D136
	1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号
	米
	3
	305
	915

	
	
	
	
	2、聚乙烯护套采用激光印字，标准：YD/T1019
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、通过标准最高传输频率100MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、标称线对数：4，导体标称直径：0.50mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、提供TLC认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH，提供第三方检验报告
	
	
	
	

	104
	室内六类网线
	一舟
	D165-E
	1、标准：GB/T18015.5
	米
	3.5
	710
	2485

	
	
	
	
	2、通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、产品符合GB/T18015.5-2007标准的性能，提供第三方检验报告
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求
	
	
	
	

	105
	低烟无卤网线
	一舟
	D165-D
	1、通过标准最高传输频率250MHz测试；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；
	米
	4.5
	600
	2700

	
	
	
	
	2、护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：紫色（RAL4005）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、U/UTP六类4对非屏蔽低烟无卤电缆，检验依据符合GB/T18380.12-2022/IEC60332-1-2:2015、GB/T17651.2-2021/IEC61034-2:2019、GB/T17651.1-2021/IEC61034-1:2019、GB/T17650.1-2021/IEC60754-1:2019、GB/T17650.2-2021/IEC60754-2:2019标准要求，（提供本条所列标准的具有CMA标记的第三方检验报告；）
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/），提供证书；
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、HSYZ-6 4×2×0.57 符合TLC认证，UTP CAT6 4×2×23AWG LSZH符合EC单体产品认证；
	
	
	
	

	
	
	
	
	8、产品传输性能符合GB/T50312-2016标准92米长信道（10节点）、15米短信道（6节点）、15米永久链路（6节点）、90米永久链路（10节点）
	
	
	
	

	
	
	
	
	9、产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	10、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	106
	室外光纤
	一舟
	4芯
	1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；
	米
	3
	500
	1500

	
	
	
	
	2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；多模：A1a.1（OM2）/A1a.2（OM3）/A1a.3（OM4）、＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3，OM3/OM4/OM5光纤微分模时延指标符合标准要求。
	
	
	
	

	
	
	
	
	7、★投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明
	
	
	
	

	107
	室外光纤
	一舟
	8芯
	1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；
	米
	5
	200
	1000

	
	
	
	
	2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；多模：A1a.1（OM2）/A1a.2（OM3）/A1a.3（OM4）、＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3，OM3/OM4/OM5光纤微分模时延指标符合标准要求。
	
	
	
	

	108
	室外光纤
	一舟
	12芯
	1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；
	米
	8
	200
	1600

	
	
	
	
	2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；多模：A1a.1（OM2）/A1a.2（OM3）/A1a.3（OM4）、＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0；
	
	
	
	

	
	
	
	
	3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下）；
	
	
	
	

	
	
	
	
	4、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm；
	
	
	
	

	
	
	
	
	6、符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3，OM3/OM4/OM5光纤微分模时延指标符合标准要求。
	
	
	
	

	109
	PVC管
	中财
	20
	直径20，含接插件
	米
	3
	200
	600

	110
	PVC管
	中财
	25
	直径25，含接插件
	米
	4
	150
	600

	111
	空开
	国产
	100A
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	350
	2
	700

	112
	空开
	国产
	40A
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	260
	1
	260

	113
	空开
	国产
	32A
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	2
	460

	114
	空开
	国产
	16A
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	180
	2
	360

	115
	立式大金5匹空调更换室外风机
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	930
	3
	2790

	116
	约克中央空调系统管道补焊、抽空及加霍尼韦尔制冷剂
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	2300
	2
	4600

	117
	更换交流接触器
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	240
	3
	720

	118
	网络管理模块
	国产
	定制
	产品主要面向独立机房，更紧密的关注设备的实时信息，特别是告警发生时的信息，并对机房的空调设备和环境状态远程实时监控，同时支持邮件\微信告警通知，快速掌握设备告警状态，让告警无处可藏，确保生命财产安全，确认设备健康运行。含单人次当天本岛设备维修费，维修材料费、主要包括上门检测、更换调试等
	项
	2000
	1
	2000

	119
	更换约克中央空调环境温度传感器
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	350
	2
	700

	120
	系统加制冷剂霍尼韦尔R22
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	1150
	3
	3450

	121
	三菱重工中央空调过载报警：更换主机电动机、风叶以及其他配套系统等
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	11000
	1
	11000

	122
	大金天井式显示C9故障,更换吸入传感器，安装面板等
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	820
	3
	2460

	123
	三菱重工中央空调主机，轴流电机加轴流风叶
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	11500
	1
	11500

	124
	风道
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	820
	2
	1640

	125
	温控开关
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	3
	690

	126
	温控开关（约克原装）
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	600
	3
	1800

	127
	5匹立式大金空调更换室外电子膨胀阀线圈
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	600
	3
	1800

	128
	挂式、立式空调更换电容
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括上门检测、更换调试等
	项
	420
	4
	1680

	129
	主机RCXYQ14PAY1驱动板
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	5000
	1
	5000

	130
	主机RCXYQ12PAY1驱动板
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	4500
	1
	4500

	131
	电动玻璃自动门探头更换
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	1500
	2
	3000

	132
	更换灯泡
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	30
	6900

	133
	更换格栅灯灯管
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	350
	19
	6650

	134
	换筒灯暖色Φ11.5
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	15
	3450

	135
	更换盘灯
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	5
	1150

	136
	消防逃生指示牌
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	130
	18
	2340

	137
	应急指示牌
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	300
	12
	3600

	138
	应急照明灯
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	270
	13
	3510

	139
	应急LED灯
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	180
	5
	900

	140
	更换压缩机
	国产
	定制
	1.5匹挂机（格力、美的）；含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	1100
	2
	2200

	
	
	国产
	定制
	3匹柜机（格力、美的）、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	2660
	1
	2660

	
	
	国产
	定制
	5匹柜机或天井式（格力、美的）、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	4200
	3
	12600

	
	
	国产
	定制
	10匹水冷中央空调（三菱重工）、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	9900
	1
	9900

	
	
	国产
	定制
	12匹大金中央空调、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括上门检测、更换调试等
	项
	8800
	1
	8800

	141
	大金中央空调
	国产
	定制
	更换室外变频主板、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	3500
	2
	7000

	
	
	国产
	定制
	更换室外压缩机驱动模块板、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	4100
	2
	8200

	142
	系统加R410制冷剂
	国产
	R410
	10Kg、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	桶
	950
	8
	7600

	143
	更换室内机主板
	国产
	定制
	格力、美的、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	块
	700
	2
	1400

	144
	室内机风叶及风轮、电机
	国产
	定制
	约克风机末端、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	个
	1500
	1
	1500

	145
	中央空调温控开关
	国产
	定制
	绿建中科、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	个
	250
	2
	500

	146
	拆装
	国产
	定制
	1.5匹-2匹挂机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	台
	460
	5
	2300

	
	
	国产
	定制
	3匹-5匹柜机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	台
	690
	2
	1380

	
	
	国产
	定制
	3匹-5匹天井式、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	台
	920
	2
	1840

	147
	铜管加长
	国产
	定制
	1匹-2匹挂机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	米
	150
	24
	3600

	
	
	国产
	定制
	2匹-3匹柜机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	米
	170
	20
	3400

	
	
	国产
	定制
	5匹柜机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	米
	210
	12
	2520

	148
	加氟（R22)  含挂机、柜机、天井式
	国产
	R22
	1.5匹-2匹挂机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	230
	15
	3450

	
	
	国产
	R22
	2匹-3匹柜机、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	460
	9
	4140

	
	
	国产
	R22
	3匹-5匹、含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	690
	4
	2760

	149
	中央空调冷冻管道修理（含电焊、加固等）
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	项
	2000
	4
	8000

	150
	中央空调冷凝水保温处理
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	处
	370
	2
	740

	151
	风叶百叶（含回风、出风）
	国产
	定制
	含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	个
	230
	8
	1840

	152
	室外散热风机驱动板
	国产
	定制
	大金配套含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	个
	920
	4
	3680

	153
	中央空调室外机主板
	国产
	定制
	三菱重工配套含单人次当天本岛设备维修费，主要包括维修材料费、上门检测、更换调试等
	块
	4100
	5
	20500

	单价小计
	232308元（含税）

	暂估总价
	449700元（含税）

	备注：单价包含税费、运输费、装卸费、包装费、安装调试等其他费用。


