智慧视频综合管理应用及提升项目
公开询比采购文件
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单位:舟山市自来水有限公司

日期：二0二五 年 十 月
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第一章  询比函

我公司就智慧视频综合管理应用及提升项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：
一、采购项目名称

智慧视频综合管理应用及提升项目

采购方式

公开询比
三、采购项目内容

采购范围：建设智慧视频综合管理系统，包括AI智能安防管理平台及数字驾驶舱。涵盖工作台、实时视频、录像回放、云台控制、语音对讲、变焦变倍、电子地图、智能 AI、视频云播、管理中心、监控目录、消息中心、搜索功能、电子地图、设备列表、设备信息、实时告警、告警类型、告警分析、重点区域监控及平台对接等。
技术要求详见第四章

成交供应商数量及份额：1家，100%。

服务期限：

合同签订之日起30天内完成系统上线及初验，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后进入运维质保期，质保期为竣工验收合格后起一年。

验收方法和标准：

1.我公司通过验收测试判断系统质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。
2.项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）培训资料；

3）维护手册；

4）使用操作手册；

5）项目验收报告。

售后服务：

1.提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理；

2.响应人须针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目负责人及其他具体人员组成和分工。项目负责人负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展；甲方需在项目启动后 3 个工作日内，明确 1 名项目对接人，负责接收乙方提交的周报、月报，同步甲方内部需求及反馈；甲方需按项目计划，及时提供项目所需的业务需求确认、数据提供、环境配合等支持。

3.在本合同项目实施及维保期间内，对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务；

4.免费质保期：自项目终验之日起，提供为期12个月免费质保。
四、公告时间

自本公告发布之日起 7 个日历日。

五、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目暂估总价控制价或最高限价为：49.8万元（含税、含系统调试、含差旅），包括本项目实施有关的所有费用，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目班子全体人员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。

7.项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书（如项目管理类、计算机类、软件设计开发类、信息安全类、网络技术类）复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的涉及软件平台服务安防项目业绩（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。
八、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年10月28日14时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，密码须打印在响应函中。
（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）询比通知书要求响应人提交的其他材料
（七）报价表

（八）技术条款偏离表
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交投标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
3、开标时间：2025年10月28日14时00分

4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
九、联系方式
采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：丁清源�                              联系电话：18957221023 

第二章  询比须知及询比须知前附表

  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	智慧视频综合管理应用及提升项目

	2
	2.1
	项目地点
	公司中心机房

	3
	2.1
	承包方式
	总价包干

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	7
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：49.8万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为: 60 日历天（从投标截止之日算起）

	12
	15.1
	投标保证金
	/

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年10月28日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	23.1
	开标
	地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
时间：2025年10月28日14时00分

	19
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知26.5条

	20
	29.1
	履约保证金
	/

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五） 、开标和询比
25、开标

26、询比
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  技术标准和要求

第五章  评标办法及标准

第六章  响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照:真实有效   
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务“三表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表以及附注，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）。
（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（7）项目成员表：均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。
（8）项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书（如项目管理类、计算机类、软件设计开发类、信息安全类、网络技术类）复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的涉及软件平台服务安防项目业绩（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。

（9）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

11.1.6询比通知书要求响应人提交的其他材料

（1）第四章中"技术标准及要求中"技术参数带“★”或一般参数要求提供的证明资料，提供材料复印件并加盖公章（如有）。

（2）响应人近三年以来(以合同签订时间为准)，有类似项目实施案例，须提供合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)（如有）。

（3）第五章中响应人的建设、实施、培训方案，格式自拟并加盖公章。 

（4）响应人的质量管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）、信息技术服务管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）、信息安全管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）（如有）。

（5）项目负责人的信息系统项目管理师证书、软件设计师证书，提供证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月）（如有）。

（6）项目团队（除项目经理外）人员具有有效期内系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师、信息安全工程师证书，提供证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月）（如有）。

11.1.7报价表

11.1.8技术条款偏离表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。

15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效投标的首轮报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。
26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响

应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购；资格审查后只有两家有效响应人，

询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采

购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见11.1.5

26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询比小组从满足本采购文件要求的响应人中，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选供应商，评审办法详见第五章。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；商务技术评分也相同的则通过谈判形式确定顺序。

26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行争议处理程序或成交结果公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，询比小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明
26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳投标保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

（七）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

  项目合同

项目名称：   智慧视频综合管理应用及提升     
项目编号：                                        

采购人（甲方）：  舟山市自来水有限公司         
成交人（乙方）：                                
合同签订地点：         舟山市                    
甲方对 智慧视频综合管理应用及提升项目 进行公开询比采购。经评审小组评定并最终审核通过，确定             公司为本项采购项目的乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。
一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件；
乙方的响应文件；
相关补充文件；
二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本合同金额为含税价（大写）：        元整（￥          元）人民币，税率为   %，其中不含税价为（大写）：        元整（￥          元）人民币，税额为（大写）：        元整（￥          元）人民币。

四、项目工期

合同签订之日起30天内完成系统上线及初验，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后进入运维质保期，质保期为竣工验收合格后起一年。

五、付款方式

（一）甲方在系统上线之后并且收到乙方开具的等额增值税发票后14个工作日内甲方向乙方支付合同款的40%；

（二）项目完成并最终验收合格后并且收到乙方开具的等额增值税发票后14个工作日内甲方向乙方支付合同款的55%；

（三）质保期结束后并且收到乙方开具的等额增值税发票后14个工作日内甲方向乙方支付合同款的5%。
六、建设内容清单和技术要求
	序号
	功能名称
	子系统
	技术参数

	1
	AI智能安防管理平台
	工作台
	包含集企业管理、设备数据、套餐管理、应用管理等功能。角色登录时自动展示账号数据、级联管理数据、监控目录数据、我的设备数据、今日告警量数据。账号数据包括企业主在监控平台创建的子账号个数，创建的人员角色个数等，级联管理数据包括他人级联给自己的审核数据，含已通过、待审核、未通过个数等。

	2
	
	实时视频
	在实时视频浏览时具有灵活多样的预览模式，提供 1、4、5、6、8、 9 、16、36 及全屏的个性化窗口浏览布局，提供实时直播与轮巡播放等直播、视频录制、视频截屏等功能。支持不同清晰度的主码流及子码流切换，支持P2P。视频支持H264/H265 Basic/Main/High Profile编码格式的解码，音频支持G711/AAC/MP3编码格式的解码。

	3
	
	录像回放
	录像查询提供平台录像云回看功能，录像回放支持单屏录像回放， 支持速度控制、截图，逐帧回放，回看类型支持云存储回看/本地存储回看，支持回看日期选择，支持单路云存录像播放，支持拖动时间轴与缩放时间间隔，支持对录像回放进行单独控制，如倍数播放、暂停播放、录像下载等

	4
	
	云台控制
	支持监控操作人员在监控工作站上控制现场的图像设备进行云台转动。支持在客户端中向云台类前端设备发送实时的操作指令，实现对前端设备摄像头的上、下、左、右转动、变焦、画面翻转等控制操作。

	5
	
	语音对讲
	支持对设备进行远程语音对讲，满足即时监控的需求。支持与前端设备进行实时的语音半双工（单向）及全双工（双向）对讲，并支持回音消除，对讲音频编码采用G711/AAC编码格式。

	6
	
	变焦变倍
	对支持变焦变倍能力的设备远程调节焦距与倍数。自动识别设备是否具备变焦能力、变倍能力、变焦/变倍能力，并分别进行灰色、亮色展示区分。支持通过点击“—”、“+”符号控制监控画面的放大缩小，焦距变化，支持通过点击“—”、“+”符号控制监控画面的变倍缩小、增大。

	7
	
	电子地图
	根据设备经纬度在地图上呈现点位分布情况，支持设备目录树展开到最后一层时，加载该层级的设备经纬度坐标并呈现在地图上，根据设备在、离线情况分别用蓝色、灰色图标标识。设备目录树能展示设备名称、设备路径，支持通过点击设备查看实时视频、云回看、设备信息、级联权限及调整经纬度坐标值。

	8
	
	智能 AI
	具备算法管理、算力调度、数据分析、应用管理以及运行维护等核心能力。提供多种AI服务功能，支持用户通过客户端查看自有的智能分析数据，如人脸布控、车牌布控、区域入侵、客流统计、画面异常巡检、戴帽识别、抽烟识别、人群聚集识别、电动车识别、火情识别、离岗检测、玩手机识别、杂物堆放、车辆占道识别等。告警数据支持按照时间段、数据类型等进行数据检索。AI智能分析整体识别率需≥98%。

人脸布控需支持人脸底库管理，人脸底库图上传图片格式支持png、jpg、jpeg等常规图片格式，图片大小最大支持5M；支持人脸库相似度阈值设置，阈值范围70%-95%；最多支持1000000张人脸图录入。

车牌布控需支持黑白名单车牌底库管理，黑名单、白名单车牌底库，各自最多支持100万个车牌号底库录入。

杂物堆放支持手动设置告警时间段、检测频率

区域入侵需支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域，支持告警时间段设置，支持选择多个目标（人形、机动车、非机动车）进行检测。

人群聚集识别需支持告警人数设置，至少满足50人以内人数设置。

戴帽识别需支持安全帽、安全头盔等不同类型检测目标设置。

玩手机识别需支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域，支持告警时间段设置。

车辆占道需支持停留时间设置、间隔时间设置、间隔告警次数、告警灵敏度设置；支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域。

离岗检测需支持告警时段设置，告警时段可选择周一至周日其中一天某个时间段，最多设置3个时段,每个时间段至少1小时；支持离岗判定时间设置。

	9
	
	设备分享
	支持设备分享作为独立的一个区域，主要呈现别人分享给自己的设备，支持通过手机客户端确认分享后，根据分享者给你的设备权限查看实时、云回看等视频能力。

	10
	
	管理中心
	具备管理后台中心入口，方便管理层级与设备。管理中心可进行账号管理、人员管理、监控目录管理、设备管理、AI 服务管理等。

	11
	
	监控目录
	支持下级级联给我的设备以及自己绑定的设备汇总所呈现的设备目录信息。支持对监控目录的目录进行添加、编辑、删除、添加子目录、目录编码、导出目录编码，并支持更新国标ID和导出国标ID。

	12
	
	消息中心
	消息中心模块，用于查询四大类消息，包括设备上下线消息、移动侦测消息、AI 服务的消息、行业应用的消息接收。AI 消息支持通过选择消息子类型、时间段进行查询，支持查询 30 天内的消息。上下线消息和移动侦测消息，支持查询 7 天内的消息。具备消息弹窗推送通知模块，支持设置消息弹窗推送逻辑。

	13
	
	搜索功能
	提供按设备名称、目录名称的便捷搜索功能。支持按目录名称/设备名称进行模糊搜索，搜索结果返回前 20 条数据，点击底部“加载更多”则分页搜索更多数据。支持按 AI 套餐进行搜索。

	14
	
	平台对接
	对接现有安防平台，实现视频点位视频推送取流机数据同步。

	15
	数字驾驶舱
	电子地图
	提供智能化的地图可视化功能，在地图界面中，查看所有监控点的空间分布情况，选择摄像机点位可查看对应详细信息。设备经纬度坐标值，由用户在使用手机端绑定挂靠设备流程中，上报经纬度坐标来源。点击摄像头可查看设备名称、设备路径，支持根据摄像头设备在离线、告警等状态使用不同颜色图标标识。

	16
	
	设备列表
	设备支持模糊搜索，且在地图上突出展示，点击定位按钮位置定位设备点位，点击设备或设备名称可查看实时直播，且可以进行回看并支持4宫格查看。

	17
	
	设备信息
	设备信息模块展示设备统计信息和设备状态信息，点击“摄像头总数”或“摄像头离线数”可以查看对应的摄像头列表。

	18
	
	实时告警
	实时告警中会推送触发的告警信息，并进行语音播报，同时可以告警进行处理；通过点击查看详情可跳转后台告警管理页面，展示所有告警信息，同时也可以对待处理的告警进行处理。

	19
	
	告警类型
	告警类型功能在预警大屏上具备分类和提示的作用。支持根据不同场景列出各种可能的告警类型，如火情、抽烟、睡岗、离岗等。

	20
	
	告警分析
	告警分析功能支持对各种告警信息进行深入分析，挖掘数据背后的潜在规律和趋势。告警分析查询功能支持时间筛选，可切换时间范围，支持查看今日、近7天、近30天或近90天的告警数据。系统根据所选时间段，展示对应时间范围内的告警总数及高危告警占比，便于用户快速掌握近期告警趋势与风险分布。

	21
	
	重点区域监控
	该功能作为预警大屏的关键组成部分，通过调用安装在重点区域的监控设备，实时识别环境告警数据。支持通过鼠标悬停在目标设备框内，放大查看该设备的实时画面。


七、项目实施要求

建设期间，乙方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统安装、软件的开发与调试必须符合国家、行业法规和规范要求。在建设过程中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备或平台软件等损坏的，一律由乙方负责赔偿。

八、网络和数据安全责任
1.乙方应严格遵守网络安全和保密相关法律、法规和规章制度，履行网络安全和保密义务，自愿接受网络安全和保密审查。

2.乙方应制定并落实网络和数据安全管理制度，根据国家有关标准的要求，落实必要的管理和技术措施，能够防止数据的泄漏、损毁、丢失、篡改。

3.乙方应按照合同约定的特定目的使用相关资产和数据，不得违规记录、存储、复制提供服务过程中触及的数据，不得将项目涉及的材料（代码）提供给第三方、发布到互联网或用于任何其他目的。

4.乙方应定期对参与本项目人员开展网络和数据安全知识、职业道德、保密和法律法规等方面培训，强化警示教育，不断增强参与本项目人员的职业操守和法律观念。
九、项目验收要求
1.甲方通过验收测试判断系统质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。
2.项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）培训资料；

3）维护手册；

4）使用操作手册；

5）项目验收报告。

十、项目质量保证要求

1.乙方应按采购文件规定的系统功能、技术要求、质量标准及乙方投标时的承诺向甲方提供服务，且必须符合国家、省、市的标准、规范或文件的要求。

2.乙方应确保其提供软件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因乙方提供的软件不满足要求，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任并承担一切费用。

十一、售后服务要求
1、提供7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理；
2、乙方须针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目负责人及其他具体人员组成和分工。项目负责人负责定期每月向甲方提交工作计划月报以及每周提交工作周报总结，监管项目按进度和计划有效开展；甲方需在项目启动后 3 个工作日内，明确 1 名项目对接人，负责接收乙方提交的周报、月报，同步甲方内部需求及反馈；甲方需按项目计划，及时提供项目所需的业务需求确认、数据提供、环境配合等支持。
3、在本合同项目实施及维保期间内，乙方承诺对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务；
4、免费质保期：自项目终验之日起，提供为期12个月免费质保。

十二、知识产权要求

1、本项目定制开发软件所有权知识产权归甲方所有；
2、涉及的源代码（含质保期内的后续版本升级）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给甲方；
3、本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向任何第三方泄露；
十三、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间；
2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十四、违约责任

1、由于乙方过错造成未按期履行交付的，则每延期一日，按照合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；由于乙方过错造成延期交付超过30日的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应按合同金额的10%支付违约金，如甲方实际损失高于违约金的以实际损失为准；
2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期履行交付的，乙方不承担相应的违约责任；
3、经甲乙双方友好协商同意，延期交付、调试、延期支付资金且无须罚者可不受上述条款约束；
4、由于乙方履行合同义务错误造成系统软件质量问题、甲方数据丢失无法恢复、系统无法正常运行超过 48个小时 或造成甲方其他损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的合同价款，造成甲方经济损失的，乙方应当全部赔偿。上述情况中，乙方不能在约定期限内完成整改或不予整改的，甲方有权委托第三方进行服务，由此产生的费用由乙方承担，相关费用及损失甲方有权自尾款（包括但不限于履约保证金）中直接扣除，不足部分乙方应予以补足；
5、甲乙双方除合同约定解除条款和法定事由外，不得单方解除合同，任何一方违约解除合同，违约方应向非违约方按合同金额的10%支付违约金，并赔偿守约方所遭受的所有损失，且守约方有权单方解除本合同；
6、因乙方侵犯第三方的专利权、版权、工业履行合同义务权或其他知识产权而引起的任何责任均应由乙方承担；
7、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

十五、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，可向舟山市定海区人民法院起诉。

十六、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。
十七、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；
2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关权威部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；
2、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国有关法律条文执行；
3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章） 

地址：                                       地址： 

法定代表人或授权签字代表：                   法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年   月   日                    签订日期：   年   月   日

第四章  技术标准和要求

备注：技术参数带“★”的为重要指标项，投标时必须提供证明资料，未提供的做负偏离处理。未带“★”的为一般指标项，按照技术参数要求提供即可。
技术参数要求清单：
	序号
	功能名称
	子系统
	技术参数

	1
	AI智能安防管理平台
	工作台
	★包含集企业管理、设备数据、套餐管理、应用管理等功能。角色登录时自动展示账号数据、级联管理数据、监控目录数据、我的设备数据、今日告警量数据。账号数据包括企业主在监控平台创建的子账号个数，创建的人员角色个数等，级联管理数据包括他人级联给自己的审核数据，含已通过、待审核、未通过个数等。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）

	2
	
	实时视频
	在实时视频浏览时具有灵活多样的预览模式，提供 1、4、5、6、8、 9 、16、36 及全屏的个性化窗口浏览布局，提供实时直播与轮巡播放等直播、视频录制、视频截屏等功能。支持不同清晰度的主码流及子码流切换，支持P2P。视频支持H264/H265 Basic/Main/High Profile编码格式的解码，音频支持G711/AAC/MP3编码格式的解码。

	3
	
	录像回放
	录像查询提供平台录像云回看功能，录像回放支持单屏录像回放， 支持速度控制、截图，逐帧回放，回看类型支持云存储回看/本地存储回看，支持回看日期选择，支持单路云存录像播放，支持拖动时间轴与缩放时间间隔，支持对录像回放进行单独控制，如倍数播放、暂停播放、录像下载等

	4
	
	云台控制
	支持监控操作人员在监控工作站上控制现场的图像设备进行云台转动。支持在客户端中向云台类前端设备发送实时的操作指令，实现对前端设备摄像头的上、下、左、右转动、变焦、画面翻转等控制操作。

	5
	
	语音对讲
	支持对设备进行远程语音对讲，满足即时监控的需求。支持与前端设备进行实时的语音半双工（单向）及全双工（双向）对讲，并支持回音消除，对讲音频编码采用G711/AAC编码格式。

	6
	
	变焦变倍
	对支持变焦变倍能力的设备远程调节焦距与倍数。自动识别设备是否具备变焦能力、变倍能力、变焦/变倍能力，并分别进行灰色、亮色展示区分。支持通过点击“—”、“+”符号控制监控画面的放大缩小，焦距变化，支持通过点击“—”、“+”符号控制监控画面的变倍缩小、增大。

	7
	
	电子地图
	★根据设备经纬度在地图上呈现点位分布情况，支持设备目录树展开到最后一层时，加载该层级的设备经纬度坐标并呈现在地图上，根据设备在、离线情况分别用蓝色、灰色图标标识。设备目录树能展示设备名称、设备路径，支持通过点击设备查看实时视频、云回看、设备信息、级联权限及调整经纬度坐标值。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）

	8
	
	智能 AI
	★具备算法管理、算力调度、数据分析、应用管理以及运行维护等核心能力。提供多种AI服务功能，支持用户通过客户端查看自有的智能分析数据，如人脸布控、车牌布控、区域入侵、客流统计、画面异常巡检、戴帽识别、抽烟识别、人群聚集识别、电动车识别、火情识别、离岗检测、玩手机识别、杂物堆放、车辆占道识别等。告警数据支持按照时间段、数据类型等进行数据检索。AI智能分析整体识别率需≥98%。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）

★人脸布控需支持人脸底库管理，人脸底库图上传图片格式支持png、jpg、jpeg等常规图片格式，图片大小最大支持5M；支持人脸库相似度阈值设置，阈值范围70%-95%；最多支持1000000张人脸图录入。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）
★车牌布控需支持黑白名单车牌底库管理，黑名单、白名单车牌底库，各自最多支持100万个车牌号底库录入。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）
杂物堆放支持手动设置告警时间段、检测频率

区域入侵需支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域，支持告警时间段设置，支持选择多个目标（人形、机动车、非机动车）进行检测。

人群聚集识别需支持告警人数设置，至少满足50人以内人数设置。

戴帽识别需支持厨师帽、安全帽、安全头盔等不同类型检测目标设置。

玩手机识别需支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域，支持告警时间段设置。

车辆占道需支持停留时间设置、间隔时间设置、间隔告警次数、告警灵敏度设置；支持自定义划定监控区域，最多支持设置4个区域。

离岗检测需支持告警时段设置，告警时段可选择周一至周日其中一天某个时间段，最多设置3个时段,每个时间段至少1小时；支持离岗判定时间设置。

	9
	
	设备分享
	支持设备分享作为独立的一个区域，主要呈现别人分享给自己的设备，支持通过手机客户端确认分享后，根据分享者给你的设备权限查看实时、云回看等视频能力。

	10
	
	管理中心
	★具备管理后台中心入口，方便管理层级与设备。管理中心可进行账号管理、人员管理、监控目录管理、设备管理、AI 服务管理等。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）

	11
	
	监控目录
	支持下级级联给我的设备以及自己绑定的设备汇总所呈现的设备目录信息。支持对监控目录的目录进行添加、编辑、删除、添加子目录、目录编码、导出目录编码，并支持更新国标ID和导出国标ID。

	12
	
	消息中心
	★消息中心模块，用于查询四大类消息，包括设备上下线消息、移动侦测消息、AI 服务的消息、行业应用的消息接收。AI 消息支持通过选择消息子类型、时间段进行查询，支持查询 30 天内的消息。上下线消息和移动侦测消息，支持查询 7 天内的消息。具备消息弹窗推送通知模块，支持设置消息弹窗推送逻辑。（提供系统功能证明截图，并加盖投标人公章）

	13
	
	搜索功能
	提供按设备名称、目录名称的便捷搜索功能。支持按目录名称/设备名称进行模糊搜索，搜索结果返回前 20 条数据，点击底部“加载更多”则分页搜索更多数据。支持按 AI 套餐进行搜索。

	14
	
	平台对接
	对接现有安防平台，实现视频点位视频推送取流机数据同步。

	15
	数字驾驶舱
	电子地图
	提供智能化的地图可视化功能，在地图界面中，查看所有监控点的空间分布情况，选择摄像机点位可查看对应详细信息。设备经纬度坐标值，由用户在使用手机端绑定挂靠设备流程中，上报经纬度坐标来源。点击摄像头可查看设备名称、设备路径，支持根据摄像头设备在离线、告警等状态使用不同颜色图标标识。

	16
	
	设备列表
	设备支持模糊搜索，且在地图上突出展示，点击定位按钮位置定位设备点位，点击设备或设备名称可查看实时直播，且可以进行回看并支持4宫格查看。

	17
	
	设备信息
	设备信息模块展示设备统计信息和设备状态信息，点击“摄像头总数”或“摄像头离线数”可以查看对应的摄像头列表。

	18
	
	实时告警
	实时告警中会推送触发的告警信息，并进行语音播报，同时可以告警进行处理；通过点击查看详情可跳转后台告警管理页面，展示所有告警信息，同时也可以对待处理的告警进行处理。

	19
	
	告警类型
	告警类型功能在预警大屏上具备分类和提示的作用。支持根据不同场景列出各种可能的告警类型，如火情、抽烟、睡岗、离岗等。

	20
	
	告警分析
	告警分析功能支持对各种告警信息进行深入分析，挖掘数据背后的潜在规律和趋势。告警分析查询功能支持时间筛选，可切换时间范围，支持查看今日、近7天、近30天或近90天的告警数据。系统根据所选时间段，展示对应时间范围内的告警总数及高危告警占比，便于用户快速掌握近期告警趋势与风险分布。

	21
	
	重点区域监控
	该功能作为预警大屏的关键组成部分，通过调用安装在重点区域的监控设备，实时识别环境告警数据。支持通过鼠标悬停在目标设备框内，放大查看该设备的实时画面。


 评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）

评分办法为：

1）投标评标价等于评标基准价时，得满分；

2）投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.3 分；

3）投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

4）以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	 60 
	 10 
	  30
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（ 10 分）
	体系认证
	1、投标人具有质量管理体系认证，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

2、投标人具有信息技术服务管理体系认证的，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

3、投标人具有信息安全管理体系认证的，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

未提供不得分。
	3

	
	企业业绩
	投标人近三年以来(以合同签订时间为准)，有类似项目实施案例，每项案例得1分，本项最高得2分。须提供合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)未提供不得分。
	2

	
	项目人员配备

注：提供证书复印件
	根据投标人拟派项目负责人（1人）的专业水平进行评分：

1、具有信息系统项目管理师证书的，得2分，

2、具有软件设计师证书的，得1分。
	3

	
	
	投标人拟派的项目团队（除项目经理外）人员具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师、信息安全工程师，每人得0.5分，最高得2分。（团队中一人多证不重复计分）
	2

	技术（30 分）
	技术指标要求
	根据投标人对应招标文件第四章技术标准和要求的响应情况，全部满足招标文件要求的得14分；打“★”条款为重要技术条款，每有一项负偏离扣2分；其他为一般性技术指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。需按照招标要求提供相关证明材料，否则为负偏离。
	14

	
	建设、实施、培训方案
	根据投标人提供的项目建设方案进行打分，包括设计原则、项目架构、建设内容、实施方案、培训方案等进行综合评分：

1、设计较为合理，建设内容完善，架构清晰充分的得7-8分；

2、设计基本合理，建设内容基本完善、架构基本清晰、充分得4-6分；

3、对项目总体建设目标及内容描述不全，架构不准确的得1-3分；

4、未提供不得分。
	8

	
	服务方案
	根据投标人提供的项目售后服务方案进行打分，包括服务方案的专业性、合理性、可行性、明确性、针对性，售后运维服务团队配置及成熟度、售后运维管理的机构设置及服务体系等进行综合评分：

1、投标人运维服务方案全面合理，有成熟的服务体系及机制，配备的运维团队技能及经验丰富，有利于项目稳定运行的，得7-8分；

2、投标人服务方案、机构设置合理，运维服务体系及团队配置一般的，得4-6分；

3、投标人服务方案、机构设置较差，运维服务体系及团队配置较差的，得1-3分；

4、未提供的不得分。
	8

	投标报价（60分）
	评标基准价=进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）

评分办法为：

1）投标评标价等于评标基准价时，得满分；

2）投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.3 分；

3）投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

4）以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。
	60


第六章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、询比通知书要求响应人提交的其他材料
七、报价表

八、技术条款偏离表

一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至       邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照:真实有效   
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近1年财务“三表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表以及附注，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）
（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（7）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（8）项目成员表
	姓名
	职称/职业资格证书
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


均应提供在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料

其中项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书（如项目管理类、计算机类、软件设计开发类、信息安全类、网络技术类）复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的涉及软件平台服务安防项目业绩（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。
六 、询比通知书要求响应人提交的其他材料

第四章中"技术标准及要求中"技术参数带“★”或一般参数要求提供的证明资料，提供材料复印件并加盖公章（如有）。

（2）响应人近三年以来(以合同签订时间为准)，有类似项目实施案例，须提供合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)（如有）。

（3）第五章中响应人的建设、实施、培训方案，格式自拟并加盖公章。 

（4）响应人的质量管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）、信息技术服务管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）、信息安全管理体系认证（认证范围需包含信息技术基础设施及软硬件运行维护）（如有）。

（5）项目负责人的信息系统项目管理师证书、软件设计师证书，提供证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月）（如有）。
（6）项目团队（除项目经理外）人员具有有效期内系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师、信息安全工程师证书，提供证书及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月）（如有）。
七 、报价表

我方的最终报价为        

	名称
	单位
	数量
	单项含税报价(元) 
	税率

	AI智能视频监控服务
	项
	1
	
	%

	数字驾驶舱服务
	项
	1
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


甲方在系统上线之后14个工作日内向乙方支付合同价的40%；项目完成并最终验收合格后14日内甲方向乙方支付合同款的55%；质保期结束后的14个工作日内甲方向乙方支付合同款的5%。
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
 八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件第四章“技术标准及要求”填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
2

